Author: user

WGL-30系列电流继电器

功能简述

WGL-30系列电流继电器是带延时功能的数字式交流电压继电器；
主要用于低压系统的电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中，作为启动元件；
OLED实时循环显示当前输入值；
外壳采用全新结构，适用于DIN导轨安装。

执行标准

版本号 ：V1.2(20160523)

GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置通用要求
JBT 9575-1999 电流继电器与保护装置
GBT 14598.9-2010 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验
GB 16836-2003 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

技术参数

辅助电源：DC 88~370V，AC 85~265V
额定输入电流In：10A
额定频率：50Hz
整定范围：(0.1~2)In,1.5倍In以上通电时间＜1min
电流精度：≤±3%
返回系数：过量动作：0.9
延时整定范围：0ms-9999ms
动作延时平均误差：±(1%整定值+60ms)
接点容量：6A@250VAC/30VDC
工作环境：-40℃~+70℃，5%~95%无凝露
存储环境：-40℃~+85℃，5%~95%无凝露
螺钉类型/拧紧力矩：M3/0.5~0.6Nm
速断功能：速断电流≤2In
速断整定倍数：2~20（均为整数）

端子定义图

WGL-30三相(EMG38)

命名与选型规则

典型型号	WGL	-3	3	D	4
量度类型
WGL=数字式电流继电器
结构类型
EMG结构（一相为EMG32，三相为EMG38）
类型
3=过量继电器
额定输入激励量
D=10A
相数
1=一相 4=三相

WGL-30一相(EMG32)

安装尺寸图(mm)

WGL-30一相(EMG32)

WGL-30三相(EMG38)

操作界面

T1：动作时间整定值
Ie：电流整定值
Sd： 速断电流整定值
V_N：电流系数，10表示输入为10A

整定设置：

在整定值设置菜单界面，通过“▲”/“▼”键进行选择对应的整定值菜单项：
按“OK”键，进入当前整定值菜单项的设置界面（即三级菜单界面）；
按一下“▲”键，整定值当前位的数值加1；
按一下“▼”键，整定值当前位的数值减1；
按“►”键，选择当前整定值要修改参数的位；
按“OK”键，返回当前整定值菜单项。

整定保存：

全部整定参数修改结束后，返回整定值设置界面（即二级菜单界面）。
按“ESC”键，进入save提示界面；
按“►”键，选择“Yes/No”，对刚才的修改是否进行保存；
选择“Yes”，按下“ESC”键，返回整定值设置界面（即二级菜单界面），核查参数是否修改正确，可以继续进行参数修改；
选择“No”，按下“ESC”键，返回整定值设置界面（即二级菜单界面），核查参数是否修改正确，可以继续进行参数修改；
选择“No”，按下“OK”键，返回一级菜单界面，参数值保持修改前状态，整定值修改动作不作保存；
选择“Yes”，按下“OK”键，进入身份密码验证界面；
按一下“▲”键，当前位的数值加1；
按一下“▼”键，当前位的数值减1；
按“►”键，选择密码输入位；
按“ESC”键，返回save提示界面；
按“OK”键，进行身份密码核实；
密码输入不正确，界面提示“Password Error”，自动返回密码核实界面，重新输入密码；
密码（1111）输入正确，则对修改参数进行保存，界面提示“Saving”；
保存失败，提示“Failed”，保存成功，提示“Succeed”，界面跳转正常运行界面，并用最新修改的参数作为是否出口的判断依据；
在整定过程中，1min内无按键操作，则自动退出整定界面，返回正常运行界面，数据不保存。

Page #

南京澳德思电气有限公司

地址：南京市江浦经济开发区东方红河滨路5号

http://www.odes.com.cn 邮编：211800
电话：86-025-58196277 传真：86-025-86552801
http://www.odes.com.cn ZIP：211800
TEL：86-025-58196277 FAX：86-025-86552801

RD-END-T01 V3.0 2013-09-20